#include <LiquidCrystal.h>

// LiquidCrystal lcd(rs, e, d4, d5, d6, d7)

LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10);

void setup() {

  lcd.begin(16, 2);

}

void loop() {

  lcd.clear();

  lcd.setCursor(3, 0);

  lcd.print("IUBAT 2025");

  delay(200);

}